**Отчет об исполнении постановления № 2-25754 от 02.06.2015 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид нарушения | Приятные меры |
| Отсутствует дополнительный эвакуационный выход из цокольного этажа (столовой и гардероба) | В рамках капитального ремонта |
| Предел огнестойкости косоуров лестничных маршей, обеспечивающих устойчивость лестниц, менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды | служебная записка в администрацию района о внесении в адресную программу на 2016 год по ремонту лестничных маршей и площадок |
| Предел огнестойкости строительных конструкций – перегородок в летничных площадок, ниже требуемого |
| Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах |
| В лестничных клетках размешено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности преступней и площадок лестниц (батареи центрального отопления). | Батареи центрального отопления на лестничных клетках демонтированы (июнь 2015 года) |
| На 2,3,4 этажах запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (запасной лестницы №2) | Двери на эвакуационных выходов на запасной лестнице № 2 оборудованы замками , с возможностью открывать их изнутри без ключа (срок исполнения июнь 2015 год). |
| В распределительных щитах отсутствует защита, исключающая распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. | В настоящее время составляется проектно- сметная документация. |